手推式洗地机采购招标书

标书编制：

标书审批：

标书批准：

江苏太极实业新材料有限公司

2021-06-12

目 录

[第一章 招标公告 1](#_Toc74915613)

[第二章 招标须知 5](#_Toc74915614)

[第三章 报价文件格式 8](#_Toc74915615)

[第四章 评审标准 9](#_Toc74915616)

[附件1 10](#_Toc74915617)

[附件2 11](#_Toc74915618)

[附件3 12](#_Toc74915619)

[附件4：证明材料（提供营业许可证、业绩） 13](#_Toc74915620)

[附件5：设备技术参数响应表 14](#_Toc74915621)

[附件6：投标设备的型号规格、具体参数说明 15](#_Toc74915622)

# 招标公告

江苏太极实业新材料有限公司手推式洗地机采购项目进行招标。欢迎合格的单位前来参与。
一、文件编号：

1. 项目概况

1、项目名称：手推式洗地机采购项目；

2、交货地点：扬州市广陵经济开发区迎春路28号，江苏太极实业新材料有限公司

三、项目内容：

手推式洗地机1台。本次招标仅限于以下品牌：哈高HAKO、坦能TENNANT、力奇NILFISK，详细要求见**附件5**

四、其他要求：

1.乙方负责项目设备的安装调试，确保满足甲方使用要求；

2.供货期：合同生效后15天。

3.质量保修期：1年

4.资料清单：

4.1 主机清单；

4.2 附件及配套件清单；

4.3 随机的易损件及备件的清单；

4.4 原产地证明书；

4.5 标的设备的制造标准、检验项目及方法

4.6 提供一套纸质和电子文档的系统及设备的安装使用手册和出厂验收文件

4.7 提供原厂出厂合格证书。

五、安装调试

5.1 乙方在设备到达安装地点后，必须在3日内完成设备的安装、调试等工作。

5.2 设备在甲方现场的安装、调试和技术指导工作由乙方派技术熟练的人员进行，安装调试按确定的安装调试方案进行，甲方配合乙方的调试工作。

5.3 设备在甲方现场的卸货、安装、调试由乙方负责，甲方提供力所能及的协助。

六、验收

6.1 设备安装调试完成后，由甲方和乙方共同组织设备的终验收，验收内容及方法标准如下：

6.1.1 验收内容

6.1.1.1 设备交货范围满足合同和技术的要求

6.1.1.2 设备技术参数满足技术要求

6.1.1.3 设备培训内容满足培训要求

6.1.2 验收方法及标准

6.1.2.1 逐一点验交付物清单，确认交付物满足交货范围要求

6.1.2.2 通过检查设备标定报告或者通过实车验证设备性能满足技术要求

6.1.2.3 由甲方和乙方共同协商验收技术方案。

6.2 终验收时，乙方应提供设备的操作规程、安全规程及维护保养细则、应急故障处理办法等完善的维保体系文件。

七、培训

7.1 在设备安装现场进行不少于1个工作日的培训，培训包括操作、技术培训和维修保养培训。乙方应提供详细培训资料。

7.2 技术培训内容包括功能操作，系统及设备的工作原理、运行操作等。

7.3 维修保养培训内容包括设备常见、简易故障的判别、排除及调整等。

八、质量保证期

8.1 质量保证期为自最终验收协议签署生效之日起的12个月。在此期间，系统及设备发生任何非人为原因造成的故障和损坏，均由乙方负责免费修复，失效零件予以免费更换，所更换的部件三包期从更换之日起重新计算。

8.2 设备在质保期使用过程中出现问题，乙方应在24小时内响应，2个工作日内派人员抵达甲方免费实施修理，因乙方造成的设备停工时间应在质量保证期中予以相应延长。

8.3 设备在使用过程中出现问题，损坏部件在7天内无法修复时，乙方应免费提供备件供甲方使用（备件应在3天内提供）。若同一部件在质保期内连续损坏三次以上，甲方有权要求更换该部件的品牌及规格。

九、售后服务

9.1 对于备件及易损件的报价，三年内不得提升，确保设备验收后五年内所需的配件国内能够实现现货供应。

9.2 在质量保证期结束后对于维修所需的备件和服务，乙方承诺对设备永久服务。

9.3 在设备的设计使用寿命周期内，乙方应保证甲方能够得到原厂的备件材料，确保设备的正常使用；乙方须将重要部件的停产计划及时通知甲方，使其有足够的时间采购，或免费向甲方提供备件的图纸、代用品，代用品的品质应与原件一致。

# 招标须知

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1 | 项目名称 | 洗地机采购 |
| 2 | 招标方 | 名称：江苏太极实业新材料有限公司地址：扬州市广陵经济开发区迎春路28号 |
| 3 | 招标范围 | 见第一章 招标公告 |
| 4 | 交货期 | 合同签订后15天内 |
| 5 | 质保期 | 1年（从验收合格之日开始计算） |
| 6 | 交货地点 | 扬州市广陵经济开发区迎春路28号 |
| 7 | 付款方式 | 合同签订后支付合同价的30%；安装调试完成，验收合格且开具全额增值税发票后支付合同价的60%，质保期（1年）满后支付合同价的10%。付款方式：电子承兑方式 |
| 8 | 是否允许投备选方案 | ▉是□否 |
| 9 | 报价文件份数 | 正本 贰 份 |
| 10 | 递交报价文件地点 | 扬州市广陵经济开发区迎春路28号江苏太极实业新材料有限公司  |
| 11 | 密封要求 | 1. 所有的报价文件必须密封完好
2. 要求外包装必须填写项目名称
3. 报价一览表需按统一模板并盖章
 |
| 12 | 是否需要报价方到评定现场 | □是▉否 |
| 13 | 评审结果 | 中标单位将接到电话通知，未中标单位不另行通知 |
| 14 | 其他 | 本招标文件解释权归属于招标方 |

一、招标文件发放办法：

（1）招标书发放时间：2021年6月24日

（2）投标书递交地点： 江苏太极科研综合楼五楼审计监察室

（3）投标截止日期： 2021年7月4日下午16：30

（4）开标时间: 另行安排时间

（5）投标保证金金额：3000元（招标工作结束后，无论中标与否都退还），中标后弃标，扣除保证金。

10.2、投标方式和参加投标单位的条件

（1）本项目采用邀请招标方式进行招标；

（2）投标人须具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力；

（3）投标方需认真阅读招标书，满足招标方要求；

（4）参加本项目投标的一切费用不论其投标结果如何，概由投标单位自理，未中标的单位，请予理解；不论中标与否，投标资料概不退还；

5)投标方的投标书出现差错时，招标方有要求澄清的权利。

2、资格审查方式：资质预审。

3、报价文件递交地点：江苏太极实业新材料有限公司

 （扬州市广陵经济开发区迎春路28号，可通过快递传送报价文件）。

备注：逾期未送达或者未送达指定地点的招标文件不予接受。

十一、联系方式：联系人：陈广道 梁汇

联系电话： 13952535779（梁汇）

通讯地址：扬州市广陵经济开发区迎春路28号

# 报价文件格式

1. 附件1：授权书
2. 附件2：报价一览表
3. 附件3：报价承诺函
4. 附件4：证明材料（提供营业许可证、业绩）
5. 附件5：设备技术参数响应表
6. 附件6：投标设备的型号规格、具体参数说明及售后服务计划。

特别注意：报价文件需正、副本各一份，严格按照格式要求进行报价，否则按无效报价处理。

# 评审标准

1. 初步评审

发现以下情况之一的，其报价将被拒绝：

1. 超出经营范围报价的；
2. 报价文件无法定代表人签字，或签字人无授权的；
3. 报价文件附有招标方不能接受的条件；
4. 不符合招标文件中规定的其他实质性要求；
5. 在评审过程中，评审委员会发现报价方以他人名义报价或者实质上由一家分成多家乙方同时对某一项目进行报价的、串通报价、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式报价的；
6. 提供虚假材料骗取准入资格、谋取中标或成交的。

（7）采取不正当手段诋毁、排挤其他乙方的。

（8）累计出现无效报价三次以上的。

（9）在以往的履约过程中，有严重违背合同规定的质量、工期或其他条款，造成损失或不良影响的。

（10）其他违反有关规定行为的，或不符合其他法律、法规规定的。

1. 本次招标采用综合评审法：详见评分表

## 附件1

授权书

江苏太极实业新材料有限公司

现委派 （授权人姓名）参与你公司组织的

 项目招标采购活动。全权代表我单位报价，签署协议及处理一切有关事宜。

附： 授权代表情况

姓 名：

性 别：

职 务：

电 话：

授权单位名称：

（盖 章）

法定代表人（签字）

授权代表：（签字）

 年 月 日

## 附件2

报价一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目报价（总价/含税） | 备注 |
| 1 | 手推式洗地机采购 |  元（人民币）币大写：  | 此报价含交付使用前的一切费用。 |
| 发票增值税税率 % |
| 整体工期 天（现场安装调 天），质保 年 |
| 付款方式：□响应招标文件，无偏离 □不响应招标文件，有偏离 报价人须在“□”勾选“√注：质保期在提供一年的基础上，注明参标产品整机最大质保年限其它：  |

说明：

1、严格要求按照上表填报，否则按无效报价处理。

报价方（盖章）

报价方代表（签字）

 年 月 日

## 附件3

报价承诺函

致：江苏太极实业新材料有限公司

1. 我方承诺中标后需要根据招标文件及合同要求提供产品，如贵方发现我方未按招标文件提供的，将接受贵方从重处罚，严重者将进入贵方黑名单，若进入贵方黑名单，我方自愿放弃参与贵方所有项目的报价。
2. 我方承诺中标后根据需要安排发货、运输及交货，其中时间与地点均由需方确定。

报 价 人：

单位地址：

法定代表人或其委托代理人（签字盖章）：

日 期： 年 月 日

## 附件4：证明材料（提供营业许可证、业绩）

1. 营业许可证等资质；

2，近三年业绩表（附表中供货单位的合同复印件）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供货单位 | 联系人 | 电话 | 数量 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附件5：设备技术参数响应表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 要 求 | 投标方对应具体参数 | 是否响应 |
| **\***1 | 工作方式 | 采用双盘刷型 |  |  |
| **\***2 | 基本参数 | 洗地宽度≥700mm；清水箱≥85L; 污水箱≥90L; |  |  |
| 3 | 推进系统及驱动电机 | 助力推进型，洗地作业速度≥4km/h；速度可自由调节 |  |  |
| **\***4 | 实际工作效率 | ≥2000m2/h(每小时2000 m²) |  |  |
| **\***5 | 操作面板 | 操作面板上有一键式操作控制；有洗刷盘升降和洗地功能;  |  |  |
| 6 | 洗地压力控制 | 操作面板上有调节洗地压力功能； |  |  |
| **\***7 | 驱动与马达系统 | 驱动电机≥0.5KW；真空吸水马达≥0.3KW,真空马达吸水高度≥800mm |  |  |
| **\***8 | 电瓶系统 | 一次连续工作时间≥3小时。电瓶的容量≥240AH |  |  |
| **\***9 | 电瓶类别 | 湿电瓶(限定电池品牌：阳光、荷贝克，邱健Trojan) |  |  |
| 10 | 出水量控制方式 | 电器控制水阀 |  |  |
| 11 | 故障报警系统 | 当设备出现故障后有提示（报警灯或者蜂鸣器） |  |  |
| 12 | 锂电池系统 | 在原标的物的基础上可直接改用锂电池技术 |  |  |

带有**“ \* ”** 7项为投标设备配置必须完全响应**。**

附件6：投标设备的型号规格、具体参数说明及售后服务计划。

附件7：

手推式洗地机采购项目评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |  |  |  |
| 1 | 报价评审70分 | 1、以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分70分。其他投标报价得分＝（最低报价/其他投标报价）×70×100％，保留小数点后两位。 | 70分 |  |  |  |
| 2 | 技术优化分20分 | 投标单位对招标文件具体响应程度：全部响应即满足招标文件技术参数，得20分。“**\***”为必须满足条件，不满足即报价无效，非“**\***”项有负偏离的每项扣4分，共计5项，扣完为止。 | 20分 |  |  |  |
| 3 | 综合实力及质保期服务10分 | 1. 投标单位提供近3年内的3份类试单位合同，每一份的2分。每一份2分，最多6分
2. 提供在质保期一年的基础上，每增加一年得2分，满分4分。
 | 10分 |  |  |  |